

平成29年1月

*大きくて*

*見やすい!!*

**大型デジタル温湿度計**

**4402-556**　SN-908　　　　　\4,200+税

湿度表示の下部には除湿（66％以上時）・適湿（45〜65％間時）・加湿（44％以下時）を、空調目安に表示が可能です。  
季節性インフルエンザ、熱中症対策の目安に  
一般家庭・幼稚園・保育所・老人施設など  
家庭の省エネ対策に  
HACCP対策に(食中毒、結露、カビ対策)

<特長>  
・温度と湿度のみのシンプル表示  
・視認性の高い大型液晶画面（165ｘ94mm）  
・約62mmの文字高で見やすい数値  
・快適表示付（非表示も可）  
・温度・湿度を１０秒ごとに更新し、表示  
・壁掛け、卓上両用　（壁掛けネジは付属しません）

**幅23.5×高さ16.5cm**



< 仕様 >

|  |  |
| --- | --- |
| センサ | 温度：サーミスタ　　 湿度：高分子抵抗 |
| 測定範囲 | 温度：-9.9〜50.0℃　湿度：20〜95％ |
| 表示分解 | 温度：0.1℃　　　　湿度：1％ |
| 精度 | 温度：±1.0℃（-9.9〜40.0℃）、±1.5℃（40.1〜50.0℃）、湿度：±5％（35〜85％）　±10％（20〜34、86〜95％）　常温時 |
| 測定間隔 | 約10秒 |
| 電源・電池寿命 | 単3乾電池２本、約１年間（アルカリ乾電池使用時） |
| 作動温度湿度範囲 | 温度：-9.9〜50.0℃、湿度：20〜95％、但し結露なきこと |
|  |
| 本体寸法 | 幅235×高さ165×奥行25mm |
| 質量 | 約408g |